**ОПИСАНИЕ**

**Гильотинный резак Ideal 6660 с уникальной системой реза**

Гильотинный резак Ideal 6660 оснащен запатентованной системой реза EASY-CUT для удобной и безопасной работы. Эргономичная подставка высотой 94 см гарантирует легкое, удобное управление.

Для обеспечения безопасности в резаке для бумаги Ideal 6660 реализован комплексный пакет мер:

* инфракрасные датчики блокировки над рабочим столом;
* защитный кожух на задней стороне;
* общий выключатель с замком и ключом;
* электронное включение привода ножа двумя руками;
* автовозврат в исходное положение прижима и ножа после реза из любой позиции;
* кнопка экстренной остановки для мгновенного прерывания работы;
* регулировка глубины отступа реза электронным управлением;
* легкая замена лезвия спереди машины, не снимая крышки.

**Технологичный и надежный гильотинный резак Ideal 6660**

Электрический задний упор стопы выставляется с сенсорной панели управления / цифрового дисплея и как дополнительная система — электронной вращающейся рукояткой для ручного позиционирования. Рукоятка имеет систему плавно регулируемой скорости перемещения затла (от очень медленной до очень быстрой). Точность позиционирования заднего упора до 1/10 мм или 1/100 дюйма. В память резака можно внести до 99 программ с 99 шагами в каждой. Программа резки запускается автоматически. Параметры глубины отступов помимо этого можно задать вручную или выбрать из одного из стандартных европейских форматов А3, А4, А5, А6. Имеется кнопка EJECT для полного возврата бумаги из рабочей области резака на рабочий стол. С момента включения Ideal 6660, и в течение всей эксплуатации, работает система самодиагностики с индикацией ошибок на экран.

Лезвия резака для бумаги Ideal 6660 выполнены из немецкий высококачественной стали. Оптическая подсветка линии резки оснащена яркими и долговечными светодиодами. Цельнометаллическая конструкция резака IDEAL 6660 делает его надёжным и долговечным устройством. В комплекте станина, набор инструментов на собственной полочке, устройство для безопасной съёмки ножа и сталкиватель-выравниватель стопы.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Начало формы

* Длина реза 650 мм
* Высота стопы (70г/м2) 800 листов
*  Тип прижима Электрический
*  Привод ножа Электрический
*  Привод затла Электрический
*  Подсветка линии реза Есть
*  Корпус Металл
* Размер стола (Г) 610 мм
* Минимальная глубина реза без прижима 25 мм
* Мощность главного двигателя 1100 Вт
* Длина 992 мм
* Ширина 1220 мм
* Высота 1293 мм
* Вес 322 кг

Конец формы