**ОПИСАНИЕ**

Резак Ideal 4855 оснащен сенсорным программируемым пультом управления с цифровым дисплеем. Дисплей отображает длину реза в сантиметрах или в дюймах с точностью до 0,1 мм/0,01 дюйма.   
  
Блок управления позволяет сохранять до 99 программ с 99 позициями реза в каждой. До 15 повторяющихся резов могут быть интегрированы в качестве одного шага программы. Программа запускается автоматически. 10-кнопочная клавиатура предназначена для предварительного ввода длины реза.   
  
Запрограммированные параметры — для реза для стандартных (от А3 до А6) размеров бумаги. Кнопка памяти — для сокращения повторных операций. Кнопка START — автоматическая установка эталонной длины реза. Кнопка EJECT — программируемая функция выталкивания бумаги. Система самодиагностики с индикации ошибок на дисплее.   
  
Электронный потенциометр для ручного позиционирования заднего упора с плавной регулировкой скорости (от очень медленной до очень быстрой). Опускание прижима стопы и лезвия ножа активируется последовательно двумя переключателями, расположенными по обеим сторонам резака. Управление процессом реза двумя руками обеспечивает максимальную безопасность оператора.   
  
Оптический индикатор линии реза с яркими, рассчитанными на долгий срок службы светодиодами гарантирует легкое выравнивание стопы по меткам реза.   
  
Нож гильотины Ideal 4855 сделан из высококачественной немецкой стали. Держатель ножа и настраиваемые направляющие ножедержателя, сделаны из высокопрочной стали. Две боковые направляющие для бумаги расположены на переднем и заднем столе.   
  
Прозрачный защитный кожух с электронным датчиком предотвращает возможность попадания под нож во время резки. Так же кожух легко поднимается и не мешает во время вкладывания, поворачивания или подбивки стопы.   
  
Набор инструментов, располагающийся на задней стороне резака Ideal 4855, содержит все необходимое для замены ножа и проведения всех сервисных работ.   
  
Для расширения рабочего пространства резаки могут комплектоваться 2-мя дополнительными боковыми столами.

**Полный пакет комплексной системы безопасности SCS гильотинного резака Ideal 4855:**

* защитный кожух на передней стол;
* металлическая крышка безопасности на задний стол;
* управление резом двумя руками
* главный выключатель и предохранитель с ключом;
* система управления — 24 вольт (низкое напряжение);
* запатентованный Ideal безопасный привод ножа;
* автоматический возврат ножа и прижима из любого положения;
* дисковый тормоз для мгновенной остановки ножа;
* нож меняется при помощи приспособления, которое закрывает режущую кромку ножа;
* регулировка глубины опускания ножа производится снаружи машины;
* легкая смена ножа с передней части машины, не требуется снимать крышки.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Начало формы

* Длина реза 475 мм
* Высота стопы (70г/м2) 800 листов
*  Тип прижима Электрический
*  Привод ножа Электрический
*  Привод затла Электрический
*  Подсветка линии реза Есть
*  Корпус Металл
* Размер стола (Г) 450 мм
* Длина 1296 мм
* Ширина 762 мм
* Высота 1053 мм
* Вес 228 кг

Конец формы