Программируемый гидравлический резак с фотоблокировкой **Ideal 7260** оснащён новой патентованной режущей системой со встроенным механизмом защиты EASY-CUT. Основу защиты составляют:

* фотоблокирующая система области рабочего стола;
* механизм привода реза, запускаемый двумя кнопками;
* система автоматического возврата ножа и прижима из любого положения;
* система аварийного прерывания реза.

Для обеспечения безопасной смены ножа резака имеется специальный тул для съёмки / установки. Глубина отступа реза устанавливается вручную или может быть запрограммирована на панели управления. Можно запомнить до 99 программ с 99 шагами в каждой. Специальная команда EJECT подаёт бумагу обратно из области резки. Для быстрого позиционирования заднего упора в **Ideal 7260** можно воспользоваться кнопками «вперёд» и «назад». Скорость перемещения затла — 53мм/сек. Точность резки — до 0,1мм.   
  
Гидравлический прижим работает от ножной педали и оснащён системой регулировки давления в пределах от 2,5 до 20 кН/м2. Для работы с деликатным материалом (чтобы не оставалось полос-вмятин на месте прижима) может быть установлена специальная прижимная фальш-накладка (опция).\*   
  
Также опционально на резак могут быть установлены боковые столы, расширяющие основной рабочий.\*\*   
  
Лезвия резака для бумаги **Ideal 7260** выполнены из немецкий высококачественной стали. Оптические линии резки оснащены яркими и долговечными светодиодами. Резак имеет надёжную цельнометаллическую конструкцию. Электропитание резака — 380 В (3-х фазное).   
В комплекте набор инструментов на собственной полочке, устройство для безопасной съёмки ножа и сталкиватель-выравниватель по углу стопы.   
  
\*При опциональной установке накладки прижима, высота стопы резака составит 780 листов, минимальная глубина реза — 90 мм.   
\*\*При опциональной установке боковых столов, длина резака составит 2100 мм, ширина — 1600 мм, вес — 588 кг.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Начало формы

* Длина реза 720 мм
* Высота стопы (70г/м2) 800 листов
*  Тип прижима Гидравлический
*  Привод ножа Электрический
*  Привод затла Электрический
*  Подсветка линии реза Есть
*  Корпус Металл
* Размер стола (Г) 720 мм
* Мощность главного двигателя 1900 Вт
* Длина 1305 мм
* Ширина 1540 мм
* Высота 1335 мм
* Вес 588 кг

Конец формы