|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель плоттера | | Mimaki CG-75FXII | Mimaki CG-130FXII | Mimaki CG-160FXII |
| Допустимая ширина материала | | 90 - 1040 | 90 - 1580 | 90 - 1880 |
| Эффективная ширина резки, мм | обычная | 760 | 1300 | 1600 |
| расширенная (Expand) | 870 | 1425 | 1720 |
| Максимальная длина поля резки, м | | 51 | | |
| Максимальный диаметр рулона, мм | | 200 | | |
| Максимальная масса рулона, кг | | 18 | 18 | 22 |
| Максимальная скорость резки, см/с | | 100 | | |
| Максимальная скорость движения, см/с | | 140 | | |
| Регулируемый диапазон скорости, см/с | | от 1 до 10 (шаг - 1 см/с), от 10 до 50 (шаг - 5 см/с) и от 50 до 100 (шаг - 10 см/с) | | |
| Механическое разрешение, мм | | 0,005 | | |
| Программное разрешение, мм | | 0,025 (при использовании МGL-Iс) или 0,01 при МGL-IIс) | | |
| Воспроизводимость (точность), мм | | ± 0,2 (при постоянной температуре и влажности пленки) | | |
| Тип ножей | | Флюгерные, для работы с листовыми и рулонными материалами | | |
| Максимальное давление ножа, г | | 400 | | |
| Диапазон давления прижима, г | нож | от 10 до 20 (шаг - 2 г), от 20 до 100 (шаг - 5 г), от 100 до 400 (шаг - 10 г) | | |
| игла для перфорации | от 10 до 20г (шаг - 2 г), от 20 до 100 (шаг - 5 г), от 100 до 400 (шаг - 10 г) | | |
| фломастеры | от 10 до 20 (шаг - 2 г), от 20 до 100 (шаг - 5 г), от 100 до 150 (шаг - 10 г) | | |
| Максимальная толщина материала, мм | | 0,25 | | |
| Толщина бумаги для перфорации, мм | | 0,06 - 0,13 | | |
| Рабочие инструменты | | ножи, фломастеры на водной или масляной основе, игла для перфорации | | |
| Порт связи с компьютером | | USB, RS-232 С | | |
| Размер буфера памяти | | 30 Мб (20 Мб при сортировке) | | |
| Поддерживаемые форматы (командный язык) | | MGL-Iс, MGL-IIс | | |
| Потребляемая мощность | | 130 Вт | | |
| Электропитание, В | | 100, 240 | | |
| Температура эксплуатации, °С | | от 5 до 35 | | |
| Допустимая влажность при эксплуатации | | относительная влажность 35-75 %, отсутствие конденсации | | |
| Габаритные размеры вместе с напольной стойкой (длина x ширина x высота), мм | | 1285 x 700 x 1217 | 1825 x 700 x 1217 мм | 2125 x 700 x 1217 |
| Масса (с напольной стойкой), кг | | 50 | 60 | 69 |