

**AccurioPrint C4065**
Производительная система полноцветной печати

Коммерческое предложение

* 26 января 2021 г.



#

# Вниманию: Иванова Ивана ИвановичаКомпания «Иванов и Ко», 123456, Улица Ленина, д. 1

# AccurioPrint C4065

Младшая модель в линейке полноцветных машин серии AccurioPrint C4080, предназначена для малых и средних коммерческих типографий, а также отделов печати и внутренних типографий крупных компаний. Даже в базовой комплектации эти ЦПМ предлагают исключительные характеристики: отличное качество печати, быстрое сканироавние и копирование с двусторонним однопроходным цветным сканером, возможность настройки параметров печати с панели управления. Отделы печати и копироавния смогут оперативно адаптироваться к изменениям документооборота компании, повысить общую производительность работы, расширить спектр предлагаемой продукции и услуг.

# ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

AccurioPrint C4065печатает с высоким разрешением 3600 (эквивалент) х 2400 dpi, используя обработку файла с разрешением 2400 х 1200 dpi при глубине цвета 8 бит. Это дает возможность получать изображения с плавными переходами в градиентных областях, без муара — это гарантирует получение оттиска, близкого по качеству изображения и виду поверхности к офсетному. Повышена стабильность цветовых параметров оттиска, расширены возможности печати на фактурных бумагах.

# ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ

AccurioPrint C4065– разработка, воплотившая в себе опыт использования машин предыдущих поколений и передовые идеи инженеров Konica Minolta. При конструировании этой машины применялись новейшие материалы, а так же технические решения, позволившие вывести показатели стабильности, надёжности и качества печати на новый уровень. Пиковый объем печати в месяц – 864 000 оттисков формата А4 показывает возможность печатать большие объемы.

# СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА РАЗНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Высокая производительность печати: до 66/81 стр. А4/мин для цветной/черно-белой печати, или до 34/38 стр. SRA3 /мин. Производится печать на бумагах плотностью до 360 г/м2 и форматом до 330,2 x 487,7 мм как из ручного лотка, так и из кассеты большой ёмкости PF-707m. Машина уверенно печатает на листах большого формата длиной до 1300 мм, а в кассету LU-202XLm можно загрузить до 1000 баннеров длиной до 762 мм. Возможность печатать в дуплексе на бумаге плотностью до 360 г/м2 и форматом до 330 х 864 мм является уникальной для машин этого класса. Выравнивание листа по передней и боковой кромкам для всех форматов обеспечивают точность сведения лица/оборота.

# ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Высокая скорость печати и сканирования, широкий диапазон поддерживаемых материалов для печати, подключаемое финишное оборудование в линию позволяют системе производить разнообразную готовую продукцию и существенно сокращает время изготовления заказов. Удобная конструкция, 15-дюймовый цветной сенсорный дисплей с возможностью управления заданиями, голосовые подсказки повышают удобство работы.

# Конфигурация AccurioPrint C4065

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Артикул | Название | Описание | Кол-во | Цена |
| **1** | **AC57021** | AccurioPrint C4065 | Печатный модуль, сенсорный дисплей 15”, дуплекс  | **1** |  |
| **2** | **AAMPWY1** | DF-713 Document Feeder | Однопроходный автоподатчик оригиналов  | **1** |  |
| **3** | **A55CWY3** | PF-707m Paper Feed Unit | Модуль подачи листов большой ёмкостис вакуумным подхватом листа | **1** |  |
| **4** | **A9CEWY2** | RU-518m Conveyance Unit | Модуль передачи и распрямления отпечатанных листов c выходным лотком, с денситометром | **1** |  |
| **5** | **A4F3WY6** | FS-532m Staple Finisher  | Многофункциональный финишер-степлер | **1** |  |
| **6** | **AC8UW21** | PK-525 | Модуль перфорации для скоросшивателя | **1** |  |
| **7** | **A4F4WY1** | SD-510 | Модуль брошюровки | **1** |  |
| **8** | **A04HWY2** | PI-502  | Модуль вставки ранее запечатанных листов | **1** |  |
| **9** | **A4F5WY1** | MK-732 | Комплект для подключения PI-502 | **1** |  |
| **10** | **ACME0Y1** | IC-609 Internal Controller | Навесной контроллер печати Konica Minolta Humboldt IC-609 | **1** |  |
| **11** | **9967006543** | CSRC modem | Модуль удаленной диагностики | **1** |  |
| **12** | **A3VX155** | TN-619K | Тонер (Черный, K) | **1** |  |
| **13** | **A3VX255** | TN-619Y | Тонер (Желтый, Y) | **1** |  |
| **14** | **A3VX355** | TN-619M | Тонер (Пурпурный, M) | **1** |  |
| **15** | **A3VX455** | TN-619C | Тонер (Голубой,С) | **1** |  |
| *Итого: € \_\_\_\_\_ \** |  |
| \* - включена доставка и установка |
|  |  |  |  |  |  |

# Предлагаемая конфигурация включает следующие функции:

1. Печать и цветных, и черно-белых изображений со скоростью 81 стр. А4/мин
2. Русифицированная панель управления
3. Автоматическая двусторонняя печать на бумаге плотностью до 360 г/м2
4. Подающая кассета с вакуумным подхватом листа (до 4630 листов)
5. Сшивание листов на металлическую скобу
6. 2 вида фальцовки
7. Изготовление брошюр объёмом до 100 страниц
8. Перфорация 2 или 4 отверстий под папку
9. Вставка ранее запечатанных листов
10. Распрямление отпечатанных листов
11. Автоматическая настройка плотностей тонеров
12. Вывод отпечатанных листов
13. Вывод отпечатанных брошюр

# Основные спецификации:

|  |  |
| --- | --- |
| Скорость печати | 66/81 стр. А4/мин (цвет/Ч/Б) |
| Разрешение печати | 3600 (эквивалент) x 2400 x 8 bit |
| Формат печати | A5 - A3+ (до 330,2 x 487,7 мм) |
| Поддерживаемые носители | 62 - 360 г/м2 |
| Контроллер печати | Konica Minolta IC-607 |
| Область печати (макс.) | 323 × 480 мм |
| Время прогрева | Менее 390 сек. |
| Размеры основного печатного модуля (Ш × Г × В) | 800 x 1,076 x 903 мм |

# Сервисное обслуживание

Наша инженерная служба в обязательном порядке производит установку и пуско-наладочные работы, а также базовый инструктаж по использованию оборудования. Также возможны и дополнительные консультации для операторов. Спектр действий, по которым возникают "спорные" вопросы, решается индивидуально, поскольку у каждого заказчика имеется своя специфика.

# Расходные материалы и опции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тонер чёрный | TN-620 K | Ресурс 60 000 отпечатков  |
| Тонер голубой | TN-620 C | Ресурс 70 000 отпечатков |
| Тонер пурпурный | TN-620 M | Ресурс 49 000 отпечатков |
| Тонер жёлтый | TN-620 Y | Ресурс 64 000 отпечатков |
| Барабаны CMY | DR621 | Ресурс 460 000 отпечатков |
| Барабан K | DR621K | Ресурс 420 000 отпечатков |
| Девелопер чёрный | DV-614K | Ресурс 1 200 000 отпечатков |
| Девелопер голубой | DV-614C | Ресурс 1 200 000 отпечатков |
| Девелопер пурпурный | DV-614M | Ресурс 1 200 000 отпечатков |
| Девелопер жёлтый | DV-614Y | Ресурс 1 200 000 отпечатков |
| *Опция 1* | *артикул* | *характеристика* |
| *Опция 2* | *артикул* | *характеристика* |
| *Опция 3* | *артикул* | *характеристика* |